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Fassade Photovoltaik-Montagesysteme für Beton, Mauerwerk, Holz und
Metallfassaden
1.1 PV-Montagesystem – SL Rack SL Energy Wall
Kurzbeschreibung
Das SL Energy Wall System ist ein zugelassenes Montagesystem für
Photovoltaikanlagen an Fassaden sowie konstruktiven Bauteilen. Die Befestigung erfolgt
auf Beton, Mauerwerk, Holz- und Metallunterkonstruktionen sowie weiteren tragfähigen
Untergründen. Das System ermöglicht die sichere und wirtschaftliche Montage von
gerahmten PV-Modulen unterschiedlicher Abmessungen. Die integrierte thermische
Trennung sowie der integrierte Potentialausgleich reduzieren den Montageaufwand und
sorgen für eine dauerhaft sichere Installation. Die schwarze Ausführung der sichtbaren
Komponenten gewährleistet eine hochwertige und homogene Full-Black-Optik. Durch
die durchgängige Klemmung der Modulrahmen wird keine Absturzsicherung benötigt.
Systemvorteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Befestigung auf unterschiedlichen Untergründen möglich
Geeignet für Modulrahmenhöhen von 28 bis 50 mm
Integrierter Potentialausgleich
Hochwertige Full-Black-Optik
Geeignet für alle gängigen Modulbreiten und Modullängen
Integrierte thermische Trennung in vertikaler Richtung
Zusätzliche thermische Trennung horizontal alle 15 m
Hohe Belastbarkeit
Schnelle und wirtschaftliche Montage
Korrosionsbeständige Systemkomponenten aus Aluminium EN AW 6063-T66
Blitzstromtragfähig
Kombination aus Einlege und Klemmsystem mit sicherer Klemmung der Module
Keine Geräuschentwicklung durch Module
Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung
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Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Material Schienen
Aluminium EN AW 6063-T66
Material
Verbindungselemente
Je nach Untergrund
Modulausrichtung
Modulhöhe
Vertikal oder horizontal
28 – 50 mm
Modulbreite
Alle gängigen Modulbreiten
Alle gängigen Modullängen
Integriert
Modultiefe
Potentialausgleich
Optik
Full Black
Thermische Trennung
Vertikal integriert
Thermische Trennung
horizontal
Alle 15 m
Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandstein, Holz,
Trapezblech, Brücken, Geländer, Balkone
Befestigungsuntergründe
Komponenten
•
•
•
•
•
•
SL Energy Wall Fassadensystem Fassadenschiene
Abdeckproﬁl
Befestigungsmittel mit M12 Aufnahme
Außenverbinder 3.0
Potentialausgleichselemente (integriert)
Endkappen
Montagearten
•
•
Direktmontage auf Beton
Direktmontage auf Mauerwerk
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•
•
•
•
•
•
Montage auf Holzunterkonstruktionen
Montage auf Trapezblechfassaden
Montage an Brückenkonstruktionen
Montage an Geländersystemen
Montage an Balkonkonstruktionen
Portrait- und Landscape-Montage möglich
Einsatzbereiche
•
•
•
•
•
•
•
•
Fassaden aller Art
Gewerbliche und industrielle Gebäude
Wohngebäude
Öﬀentliche Gebäude
Brückenbauwerke
Geländersysteme
Balkonanlagen
Neubauten und Bestandsgebäude
Normen / Zulassungen
Auslegung nach den gültigen europäischen Normen für Wind- und Schneelasten.
Montage gemäß den geltenden nationalen und lokalen Bauvorschriften sowie den
Montagevorgaben des Herstellers. Systemstatik und objektspeziﬁsche Nachweise
gemäß Projektanforderung.
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