


Ballastarmes PV-Flachdachsystem für einseitige Aufständerung der Module – SL Fast Flat 
Ballastarmes Flachdach Photovoltaik-Montagesystem für die einseitige Aufständerung der Module mit einem Neigungswinkel von 10° und Klemmung an der langen Modulrahmenseite.
Ballastiertes System ohne Dachdurchdringung, aerodynamisch optimiert mit Windschottblech am First sowie im Windkanal getestet. Optimierte Lastverteilung durch Ableitung in mehrere Bodenschuhe. Montage von PV-Modulen in jeder Länge möglich sowie Variation der Klemmmöglichkeiten. 
Eignung für Flachdächer bis 5° Dachneigung mit Folien- oder Bitumeneindeckung sowie auf Beton, Kies- oder Gründächern; ohne Dachdurchdringung, ballastiert. Anpassung an Dachhaut durch Variation der Auflagerpressung 
Komplett vormontierte Systemkomponenten, sowie werkzeugfreie Montage des Grundgestells. 
Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 3. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.
Sonderzubehör:
· Viertelpunktstrebe
· Windschottblech & Windschottblech light
· Ballastwinkel 
· Zwischenstück
Technische Merkmale:
Dieses System kann bei allen gängigen Flachdächern mit druckfestem Untergrund und einer Dachneigung von ≤5° ohne Festanbindung verbaut werden.
Aufbau der Aufständerung erfolgt werkzeuglos durch innovatives Klicksystem. 
Zulässige Modullänge: beliebige Modullänge
Zulässige Modulbreite: 1120-1140 mm.
Für gerahmte Module mit einer Rahmenhöhe von 28 bis 45 mm.
Sprungmaß Modulkanten: ab 70mm 
Bodenabstand der Module: 28mm
 Aufständerungswinkel 10°
System ist Blitzschutztragfähig, Blitzschutzanbindung erfolgt nach allgemeinen Normen und Vorschriften. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.




Beschaffenheit:
Montageschiene: Stahl verzinkt ZM430
Modulklemmen: Aluminium EN AW6063 / Aluminium eloxiert EN AW6063
Kleinteile: Edelstahl A2-70
Bodenschuhe:  Stahl verzinkt Zm430 mit EPDM / HDPE

· Menge: ..........
· Einheit: m²
· EP: ..........
· GP: ..........
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