Mit diesem System können ohne Berechnung kleinerer Freiflächenanlagen realisiert werden.
Vorkonfigurierte Standardausführung unseres Pfetten Freiflächensystems für 3x9 Module mit 20° Neigungswinkel. Kostengünstiges Zweipfostensystem mit Rammfundamentierung. Ausrichtung frei wählbar. Beliebig oft durch weiteren Standardtisch erweiterbar. 
SL Rack Standardtisch für Standardmodule (1762x1134x30-40mm) mit einem Aufständerungswinkel von 20°.
Direktanbindung durch Rammfundamente, Modulklemmung an der langen Seite.
Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 3. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.
Sonderzubehör:
[] kompatible Kabelführung
[] Pfettenverbinder für Anbindung weitere Standardtische 
 
Technische Merkmale:
Freilandgestell mit 20° Neigungswinkel
Schneelast:  2,7 kN/m²
Windlast: 0,611 kN/m²
maximale Geländeneigung Ost-West-Richtung: 5,7°
maximale Geländeneigung Nord-Süd-Richtung: 35°
 
Beschaffenheit:
· Aluminium EN AW-6063 T66 
· Edelstahl (1.4301) A2-70
· S355GD-ZM430MAC
 
Statische Anforderungen:
Gerahmte Module mit Rahmenhöhe von 30-40mm.
Zulässige Modulmaße: 1762x1134x30-40mm. 

