


Schrägdach Photovoltaik-Montagesysteme für Doppelstehfalzdächer
PV-Montagesystem – SL Rack Falzklemmen für Doppelstehfalzdächer
Kurzbeschreibung
Das SL Rack Falzklemmen-System ist ein Montagesystem für Photovoltaikanlagen auf Doppelstehfalzdächern. Die Befestigung erfolgt klemmend am vorhandenen Doppelstehfalz und ohne Durchdringung der Dacheindeckung. Abhängig von der jeweiligen Dachdeckung, der Falzgeometrie und den objektspezifischen Anforderungen sind geeignete SL Rack Stehfalzklemmen einzusetzen.
Für die Montage auf Doppelstehfalzdächern ist insbesondere die SL Rack DFalz Pro vorgesehen und zugelassen. Darüber hinaus können alle für die jeweilige Falzgeometrie und das vorhandene Dachmaterial geeigneten SL Rack Stehfalzklemmen verwendet werden.
Das System ermöglicht die sichere und wirtschaftliche Montage von gerahmten und ungerahmten PV-Modulen in unterschiedlichen Ausrichtungen. Die Modulmontage kann als schienenlose Direktklemmung, mithilfe eines Kreuzverbunds oder unter Verwendung einer einfachen SL Rack RAIL-Tragschiene ausgeführt werden.
Systemvorteile
· Durchdringungsfreie Befestigung auf Doppelstehfalzdächern ohne Beeinträchtigung der thermischen Ausdehnung der Dachhaut
· SL Rack DFalz Pro für Doppelstehfalzdächer zugelassen
· Verwendung aller geeigneten SL Rack Stehfalzklemmen möglich
· Drei unterschiedliche Montagearten möglich
· Schienenlose Direktklemmung der PV-Module
· Montage mit Kreuzverbund und Tragschienen
· Montage mit einfacher SL Rack RAIL-Tragschiene
· Horizontale und vertikale Modulausrichtung möglich
· Schraubkanal zur direkten Aufnahme der Modulklemmen
· Flexible Anpassung an unterschiedliche Dach- und Modulanordnungen
· Geeignet für gerahmte und ungerahmte PV-Module unterschiedlicher Abmessungen
· Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für entsprechend zugelassene Systemkomponenten






Technische Daten
	Eigenschaft
	Wert

	Material Falzklemmen
	Aluminium, je nach Ausführung teilweise mit Edelstahl-Unterteil

	Material Verbindungselemente
	Edelstahl

	Modulausrichtung
	Horizontal oder vertikal, abhängig von der gewählten Montageart

	Modulrahmenhöhe
	28-45 mm

	Modulbreite
	Alle gängigen Modulbreiten gemäß Systemstatik und Modulfreigabe

	Modullänge
	Alle gängigen Modullängen gemäß Systemstatik und Modulfreigabe

	Befestigungsart
	Klemmende, durchdringungsfreie Befestigung am Doppelstehfalz

	Modulbefestigung
	Direktklemmung, Kreuzverbund oder Montage auf einfacher RAIL

	Tragschienen
	SL Rack RAIL-System

	Kreuzverbund
	Mit SL Rack Kreuzverbinder oder zugelassener Schraubverbindung

	Befestigungsuntergründe
	Doppelstehfalzdächer

	Geeignete Falzklemmen
	SL Rack DFalz Pro sowie alle für die vorhandene Falzgeometrie geeigneten SL Rack Stehfalzklemmen

	Falzmaterialien
	Je nach Klemmentyp verzinkter Stahl, Aluminium, Titanzink oder Kupfer

	Korrosionsschutz
	Korrosionsbeständige Aluminium- und Edelstahlkomponenten

	Potentialausgleich
	Gemäß Planung und den Montagevorgaben des Herstellers

	Zulassung
	SL Rack DFalz Pro für Doppelstehfalzdächer zugelassen; weitere Stehfalzklemmen gemäß jeweiliger Herstellerfreigabe

	Auslegung
	Objektspezifisch nach Wind- und Schneelasten sowie Tragfähigkeit der Dacheindeckung im Solar.Pro.Tool









Komponenten
· SL Rack DFalz Pro für Doppelstehfalzdächer
· Alternativ geeignete SL Rack Stehfalzklemme passend zur vorhandenen Falzgeometrie
· SL Rack Mittel- und Endklemmen
· SL Rack Kreuzverbinder, sofern erforderlich
· SL Rack RAIL-Tragschienen, sofern erforderlich
· Schienenverbinder, sofern erforderlich
· Endkappen, sofern erforderlich
· Potentialausgleichs- und Erdungskomponenten gemäß Anlagenplanung
Einsatzbereiche
· Doppelstehfalzdächer
· Doppelstehfalzdächer aus verzinktem Stahlblech
· Doppelstehfalzdächer aus Aluminium
· Doppelstehfalzdächer aus Titanzink
· Doppelstehfalzdächer aus Kupfer
· Gewerbliche und industrielle Gebäude
· Wohngebäude
· Öffentliche Gebäude
· Landwirtschaftliche Gebäude
· Neubauten und Bestandsgebäude
· Horizontale und vertikale Modulmontage
· Schienenlose und schienengebundene Photovoltaikanlagen
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