


Schrägdach Photovoltaik-Montagesysteme für Rundfalzdächer
PV-Montagesystem – SL Rack Rundfalzklemmen für Rundfalzdächer
Kurzbeschreibung
Das SL Rack Rundfalzklemmen-System ist ein Montagesystem für Photovoltaikanlagen auf Rundfalzdächern mit 18 oder 22mm Durchmesser. Die Befestigung erfolgt klemmend am vorhandenen Rundfalz und ohne Durchdringung der Dacheindeckung. Abhängig von der jeweiligen Falzgeometrie sind geeignete SL Rack Rundfalzklemmen einzusetzen. Das System ermöglicht die sichere und wirtschaftliche Montage von gerahmten und ungerahmten PV-Modulen in unterschiedlichen Ausrichtungen. Die Modulmontage kann als schienenlose Direktklemmung, mithilfe eines Kreuzverbunds oder unter Verwendung einer einfachen SL Rack RAIL-Tragschiene ausgeführt werden.
Bei der Direktklemmung werden die Modulklemmen unmittelbar im Schraubkanal der Rundfalzklemme befestigt. Für abweichende Modulausrichtungen oder erhöhte konstruktive Anforderungen kann die Montage mit einem Kreuzverbinder und zusätzlichen Tragschienen erfolgen. Alternativ ist die Befestigung einer einfachen RAIL-Tragschiene auf den Rundfalzklemmen möglich.
Alle SL Rack Rundfalzklemmen verfügen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
Systemvorteile
· Durchdringungsfreie Befestigung auf Rundfalzdächern ohne Beeinträchtigung der thermischen Ausdehnung der Dachhaut
· Drei unterschiedliche Montagearten möglich
· Schienenlose Direktklemmung der PV-Module
· Montage mit Kreuzverbund und Tragschienen
· Montage mit einfacher SL Rack RAIL-Tragschiene
· Horizontale und vertikale Modulausrichtung möglich
· Schraubkanal zur direkten Aufnahme der Modulklemmen
· Flexible Anpassung an unterschiedliche Dach- und Modulanordnungen
· Geeignet für gerahmte und ungerahmte PV-Module unterschiedlicher Abmessungen
· Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für alle SL Rack Rundfalzklemmen









Technische Daten
	Eigenschaft
	Wert

	Material Rundfalzklemmen
	Aluminium

	Material Verbindungselemente
	Edelstahl

	Modulausrichtung
	Horizontal oder vertikal, abhängig von der gewählten Montageart

	Modulrahmenhöhe
	28-45 mm 

	Modulbreite
	Alle gängigen Modulbreiten gemäß Systemstatik und Modulfreigabe

	Modullänge
	Alle gängigen Modullängen gemäß Systemstatik und Modulfreigabe

	Befestigungsart
	Klemmende, durchdringungsfreie Befestigung am Rundfalz

	Modulbefestigung
	Direktklemmung, Kreuzverbund oder Montage auf einfacher RAIL

	Tragschienen
	SL Rack RAILs

	Kreuzverbund
	Mit SL Rack Kreuzverbinder oder zugelassener Schraubverbindung

	Befestigungsuntergründe
	Geeignete Rundfalzdächer gemäß Herstellerfreigabe

	Falzmaterialien
	Je nach Klemmentyp verzinkter Stahl, Aluminium, Titanzink oder Kupfer

	Korrosionsschutz
	Korrosionsbeständige Aluminium- und Edelstahlkomponenten

	Potentialausgleich
	Gemäß Planung und den Montagevorgaben des Herstellers

	Zulassung
	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für alle SL Rack Rundfalzklemmen

	Auslegung
	Objektspezifisch nach Wind- und Schneelasten sowie Tragfähigkeit der Dacheindeckung im Solar.Pro.Tool


Komponenten
· SL Rack Rundfalzklemme passend zur vorhandenen Falzgeometrie
· SL Rack Mittel- und Endklemmen
· SL Rack Kreuzverbinder, sofern erforderlich
· SL Rack RAIL-Tragschienen, sofern erforderlich
· Schienenverbinder, sofern erforderlich
· Endkappen, sofern erforderlich
· Potentialausgleichs- und Erdungskomponenten gemäß Anlagenplanung


Einsatzbereiche
· Rundfalzdächer
· Rundfalzdächer aus verzinktem Stahlblech
· Rundfalzdächer aus Aluminium
· Rundfalzdächer aus Titanzink
· Rundfalzdächer aus Kupfer
· Gewerbliche und industrielle Gebäude
· Wohngebäude
· Öffentliche Gebäude
· Landwirtschaftliche Gebäude
· Neubauten und Bestandsgebäude
· Horizontale und vertikale Modulmontage
· Schienenlose und schienengebundene Photovoltaikanlagen
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