PV-Montagesystem - SL Rack Alpha-Platten System
Photovoltaik Unterkonstruktion für Pfannenziegel, Tondachziegel oder Betondachsteine.
Mit SL Rack Alpha-Platte als Dachersatzplatte mit integrierter Konsole.
Montageschiene mit variabler Anbindung auf der Alpha-Platte.
Universelle Modulklemmen für gerahmte und ungerahmte PV-Module.
Vertikale Modulausrichtung, mittels Kreuzverbund oder vertikaler Klemmkombination realisierbar. Horizontale Montage der Module möglich.
statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 9.
Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.
Oberfläche der Modulklemme:
[ ] schwarz eloxiert
[ ] alu blank
Oberfläche der Montageschiene:
[ ] schwarz eloxiert
[ ] alu blank
Farbe der Alpha-Platte:
[ ] ziegelrot
[ ] anthrazit
Sonderzubehör:
[ ] Potenzialausgleich
[ ] Endkappen für Montageschiene
[ ] kompatible Kabelführung
[ ] Montagezubehör für Mikroinverter und Optimizer
[ ] Schienenverbinder
[ ] Kreuzverbinder für horizontale Modulmontage
Technische Merkmale:
Die Alpha Platte ist mit nahezu jedem Pfannenziegel, Tondachziegel oder Betondachstein kompatibel.
Dachneigung: ab 10°.
Die Alpha-Platte ersetzt den vorhandenen Dachziegel bzw. Dachstein im Montagebereich. 
Die Befestigung der PV-Module erfolgt mit Mittel- und Endklemmen im freigegebenen Klemmbereich des Modulherstellers.
Potentialausgleich und Erdung sind gemäß elektrotechnischer Planung und geltenden Normen auszuführen.

Beschaffenheit:
Alpha-Platte: Aluminium mit UV-beständiger EPDM-Gummimanschette
Montageschienen, Modulklemmen: Aluminium
Kleinteile: Edelstahl A2 / korrosionsbeständiger Edelstahl
Dicht- und Manschettenteile: UV-beständiges EPDM

