


PV-Montagesystem - SL Rack Metalldachplatte SL Alu
Photovoltaik Unterkonstruktion für Pfannenziegel, Tondachziegel oder Betondachsteine.
Mit SL Rack Metalldachplatte SL Alu als universelle Dachersatzplatte aus Aluminium in Kombination mit SL Rack Dachhaken.
Werkzeuglose Einhängemontage der Metalldachplatte ohne zusätzliche Verschraubung der Platte. Versetzte Einhängenasen für zusätzliche Regensicherheit. 
Montageschiene mit Anbindung über SL Rack Dachhaken.
Universelle Modulklemmen für gerahmte PV-Module.
horizontale Modulausrichtung, vertikale Modulmontage mittels Kreuzverbund bzw. vertikaler Klemmkombination möglich.
Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 9.
Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.
Planungssoftware für statischen Nachweis herstellerseitig.
Oberfläche der Modulklemme:
[ ] schwarz eloxiert
[ ] alu blank
Oberfläche der Montageschiene:
[ ] schwarz eloxiert
[ ] alu blank
Ausführung Metalldachplatte SL Alu:
[ ] SL Alu S, Breite ca. 265 mm
[ ] SL Alu M, Breite ca. 315 mm
[ ] SL Alu L, Breite ca. 365 mm
Farbe der Metalldachplatte:
[ ] ziegelrot, ähnlich RAL 8004
[ ] anthrazit, ähnlich RAL 7016
Ausführung Dachhaken:
[ ] SL Rack Dachhaken 3D SL Alu 
[ ] SL Rack Dachhaken SL A2 
[ ] höhenverstellbar
[ ] nicht höhenverstellbar
[ ] Ausführung gemäß statischer Berechnung
Sonderzubehör:
[ ] Potenzialausgleich
[ ] Endkappen für Montageschiene
[ ] kompatible Kabelführung
[ ] Montagezubehör für Mikroinverter und Optimizer
[ ] Schienenverbinder


Technische Merkmale:
Die Montage der Metalldachplatte erfolgt werkzeuglos durch Einhängen, ohne Dachdurchdringung und ohne Verschraubung der Platte.
Dimensionierung und Positionierung der zu verwendenden Metalldachplatten, Dachhaken, Tragschienen und Befestigungsmittel nach jeweils gültigen Regelwerken durchführen.
Die passende Plattengröße ist entsprechend Dachziegelbreite, Dachziegelform und Einbausituation auszuwählen.
Die integrierte bzw. flexible Aluminiumschürze und der Schaumstoffkeil dienen der regensicheren Einbindung und dem Schutz gegen Schlagregen.
Potentialausgleich und Erdung sind gemäß elektrotechnischer Planung und geltenden Normen auszuführen.
Die Vorgaben der Fachregeln des ZVDH, insbesondere zur regensicheren Einbindung von Dachersatzplatten, sind einzuhalten.
Beschaffenheit:
Metalldachplatte SL Alu: Aluminium
Ausführungen: S, M und L für unterschiedliche Dachziegelbreiten
Abmessungen SL Alu S: ca. 440 x 265 x 30 mm
Abmessungen SL Alu M: ca. 440 x 315 x 30 mm
Abmessungen SL Alu L: ca. 440 x 365 x 30 mm

Montageschienen, Modulklemmen und Klemmkombinationen: Aluminium
Dachhaken: Aluminium oder Edelstahl nach Systemauswahl
Kleinteile und Verbindungsmittel: Edelstahl A2 / korrosionsbeständiger Edelstahl
Dicht- und Zubehörteile: UV-beständige Werkstoffe / Schaumstoffkeil nach Herstellervorgabe
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